**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. Dane Wykonawcy:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa / Imię i Nazwisko:** |  |
| **Adres:** |  |
| **NIP / REGON:** |  |
| **Tel. / Fax.:** |  |
| **e-mail:** |  |

2. Przedmiot zamówienia: „BUDOWA I ROZBUDOWA PLACÓW ZABAW” w ramach projektu współpracy pn. **„Miejsca Aktywności Koedukacyjnej”** realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

3. Oferuję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia za:

#

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj urządzenia** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
| 1. | Huśtawka potrójna(bocianie gniazdo, siedzisko proste, siedzisko kubełkowe) | szt. | 2 |
| 2. | Huśtawka wagowa „ważka” | szt. | 2 |
| 3. | Zjazd linowy  | szt. | 2 |
| 4. | Małpi gaj | szt. | 2 |
| 5. | Zjeżdżalnia Aligator | szt. | 2 |
| 6. | Sprężynowce | szt. | 4 |
| 7. | Karuzela tarczowa | szt. | 1 |
| 8. | Zestaw zabawowy, w skład którego wchodzą:-Wieża z dachem czterospadowym 60 – szt. 1- Podest ( 2 słupy) 120 cm (zespolone) szt. 2- Wieża z dachem czterospadowym 150, szt. 2- Podest ( 2 słupy) 90 cm, szt. 1- Wieża z dachem czterospadowym 90,szt. 1- Podest ( 2 słupy) 120 cm, szt. 1- Podest ( 4 słupy) 90 cm, szt.1- Podest ( 2 słupy) 60 cm, szt. 1- Mostek linowy pochyły (tunel),szt. 1- Ślizg strażacki 120, szt. 1- Rampa linowa łukowa 190 (zespolone),szt. 2- Równoważnia łańcuchowa z podestem, szt. 1- Mostek linowy otwarty, szt. 1- Tunel tuba, szt. 1- Zjeżdżalnia ślimak H160 (z podestem startowym), szt. 1- Zjeżdżalnia H150, szt. 1- Zjeżdżalnia H90, szt. 1- Rampa 120, szt. 1- Mostek łukowy, szt. 1- Ścianka wspinaczkowa 90, szt. 1- Drabinki fala 2 słupy, szt. 1- Drążki sprawnościowe (wys. 120), szt. 2- Drążki sprawnościowe wys. 100 cm, szt. 2- Barierki z płytą HDPE 1 szt. z logo, razem szt. 5- Gra kółko-krzyżyk, szt. 1- Balkon, szt. 1- Drążek z pochwytem, szt. 8- Drążek pojedynczy, szt. 12 (5 nierdzewnych)- Drążek podwójny szt. 3, (nierdzewna)- Zabudowa (bok) HDPE szt. 1. | szt. | 1 |
| 9. | Zestaw zabawowy, w skład którego wchodzą:- Korpus z płyty HDPE, szt. 2- Odnóża z płyty HDPE, szt. 2- Podest ze sklejki wys. 140 cm, szt. 1- Zjeżdżalnia tubowa wys. 150 cm, szt. 1- Drążek z pochwytem, szt. 1- Noga przód, szt. 1- Noga środkowa z drabiną, szt. 1- Noga tył, szt. 1- Podpora i osłona zjeżdżalni (kpl), szt. 1- Karuzela „mini”, szt. 2- Linowiec z kotwą, szt. 1 | szt. | 1 |
| 10. | Zestaw zabawowy, w skład którego wchodzą:- wieża z dachem – 2 szt. - wieża bez dachu – 3 szt.- pomost linowy- 1 szt.- pomost łańcuchowy ze stopniami – 1 szt.- przejście tubowe – 1 szt.- wejście trapowe z liną- 1 szt.- drabinka łukowa – 1 szt.- drabinka łukowa z linami – 1 szt.- kratownica linowa – 1 szt.- gra kółko i krzyżyk – 1 szt.- bulaj – 1 szt.- ślizgawka – 1 szt.- rura strażacka | szt. | 1 |
| 11. | Balans sprężynowy | szt.  | 2 |
| 12. | Zjazd linowy- siedzisko okrągłe – szt. 1 | szt. | 1 |
| 13. | Domek:Domek do wspinania się po dachu:- ścianka wspinaczkowa – 2 szt.- siedziska – 1 szt. | szt. | 1 |
| 14. | Karuzela fi 150- karuzela z dwoma siedziskami | szt.  | 1 |
| 15. | Huśtawka wahadłowa: - siedzisko basic – 2 szt.- siedzisko bocianie gniazdo – 1 szt. | szt. | 1 |
| 16.  | Sześciobok wspinaczkowy: - lina wspinaczkowa szt. 1- siatka linowa wspinaczkowa – 1 szt. - drabiska linowa – szt. 1- drążki gimnastyczne – szt. 2- pozioma przeplotnia typu pajęczyna – 1 szt. | szt.  | 1 |
| 17. | Huśtawka wagowa | szt. | 1 |
| 18. | Bujak podwójny  | szt. | 1 |
| 19. | Bujak delfinek | szt. | 2 |
| 20. | Ławka z oparciem 150cm | szt.  | 4 |
| 21. | Kosz na śmieci  | szt. | 2 |
| 22. | Huśtawka podwójna metalowa- siedzisko huśtawkowe koszyk gumowe - szt. 1- siedzisko huśtawkowe gumowe - szt. 1 | szt.  | 1 |
| 23.  | Zjeżdżalnia metalowa z wieżą - szt. 1 | szt. | 1 |
| 24. | Przygotowanie 312m2 nawierzchni – bezpieczna piaskowa o miąższości 30 cm.- Zdjęcie humusu,- wykonanie koryta, - wyprofilowanie koryta,- ułożenie geowłókniny na zagęszczonej warstwie żwiru - wypełnienie całość koryta piaskiem o uziarnieniu 0,2-2,0 mm (bez frakcji pyłowej). | szt.  | 1 |
| 25. | Przygotowanie 242m2 nawierzchni – bezpieczna piaskowa o miąższości 30 cm.- Zdjęcie humusu,- wykonanie koryta, - wyprofilowanie koryta,- ułożenie geowłókniny na zagęszczonej warstwie żwiru - wypełnienie całość koryta piaskiem o uziarnieniu 0,2-2,0 mm (bez frakcji pyłowej). | szt. | 1 |
| 26. | Tablica regulaminowa | szt.  | 5 |
| 27. | Dostawa | kpl. | 1 |
| 28. | Montaż | kpl. | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
|  RAZEM NETTO: |  |
|  VAT (……%): |  |
|  **RAZEM BRUTTO:** |  |